**Merkel SR1 карабин нарезной**

Мы благодарны, что Вы выбрали изделие дома Меркель.  С приобретением самозарядного охотничьего ружья с нарезным стволом  Меркель  SR 1  Вы стали обладателем великолепного оружия для охоты. Вы быстро ознакомитесь с ним, если будете обращаться с оружием в соответствии с данной инструкцией.  
**Существенные характеристики:**  
-  Полуавтоматическая перезарядка на принципе отвода пороховых газов  со скользящим  поворотным затвором, обеспечивающая на охоте быстрый последующий выстрел.  
- Свободнокачающийся, холоднокованый  ствол из специальной стали гарантирует исключительную точность стрельбы.  
- SR 1 в стандартной комплектации оборудован визиром для стрельбы по движущейся цели.  
- Подготовленные резьбовые отверстия в ствольной коробке позволяют крепить самые различные монтажные устройства для оптических прицелов, включая планку Вейвера (см. раздел 10).  
- Возможно приобретение оружия с магазином на 2 или 5 патронов (в соответствии с условиями законодательства).  
**1.** **Указанияпо безопасности**  
Основательно прочтите эту инструкцию перед использованием самозарядного ружья и выполняйте все указания по эксплуатации и обслуживанию.  
Основные положения должны выполняться пунктуально точно.  
С оружием всегда нужно обращаться так, как если бы оно было заряжено и готово  к стрельбе. При передаче или приеме ружье всегда должно быть разряжено и затвор открыт.  
При обращении с оружием необходима особая осторожность, так как его положение и направление может легко измениться. Никогда не цельтесь в человека при тренировке с оружием и не направляйтеего в сторону человека при обращении с ним вообще. При заряжании и разрядке, а также при других действиях с оружием никогда не трогайте ударно-спусковой механизм.  
Спусковым крючком можно пользоваться только тогда, когда ружье направлено в сторону цели.  
Указательный палец нужно держать снаружи на спусковой скобе. При стрельбе в принципе необходимо быть в защитных очках и пользоваться наушниками.  
Разборку ружья производите только в степени, описанной в данном руководстве. Уход за оружием, разборка и чистка должны производиться без применения усилий.  
Во избежание травм при стрельбе держите ружье так, чтобы ваши руки не находились на пути затвора.  
Безопасность эксплуатации и обслуживания обеспечивается совершенством конструкции и точностью изготовления всех отдельных деталей.  
Безопасности и функциональному состоянию оружия может быть нанесен ущерб чрезвычайными нагрузками, такими как жесткие толчки, падения или иным резким перенапряжением. После подобного рода нагрузки оружие должно быть проверено производителем или в специализированной мастерской.  
МЕРКЕЛЬ не несет ответственности в случаях неправильного обращения и обслуживания, неправомочной замены деталей и другого вида вторжения в конструкцию оружия, или стрельбы неправильно снаряженными патронами.  
Данная инструкция является частью оружия,  должна находиться при нем и передаваться вместе с ним.  
**2. Узлы и элементы сборки**

1. Верхняя часть ствольной коробки со стволом.
2. Нижняя часть ствольной коробки с ложей.
3. Затвор.
4. Рычаг для заряжания.
5. Цевье.
6. Магазин.
7. Штифт.

**3.  Заряжание самозарядного ружья**  
С помощью воздействия на держатель вынуть магазин.  См. рисунок.  
  
Снаряженный магазин горизонтально ввести в магазинное окно. Сначала прижать вверх переднюю часть магазина, затем заднюю до щелчка держателя.   См. рисунок.   
  
С помощью рычага заряжания оттянуть затвор в крайнее заднее положение. Отпустить рычаг. После освобождения рычага заряжания один патрон из магазина вводится в патронник. См. рисунок.  
**Оружие приведено в готовность к стрельбе!**При завершении стрельбы и пустом магазине затвор остается в заднем положении. Освобождение затвора производится воздействием на ползунок (шибер). См. рисунок.  
  
*Бесшумное заряжание:*  
Рычаг заряжания полностью оттянуть назад, некоторым усилием задержать в заднем положении и медленно перевести в крайнее переднее положение. См. рисунок.  
 **Оружие приведено в готовность к стрельбе!**  
  
При стрельбе необходимо следить за отсутствием помех движущемуся при этом рычагу заряжания.  
**4.  Постановка на предохранитель и снятие с предохранителя**  
Для снятия с предохранителя переместите переключатель предохранителя влево.  
Красная маркировка на левой стороне сигнализирует – **готовность к стрельбе!**  
    
Для постановки на предохранитель переместите переключатель предохранителя вправо.  Ударно-спусковой механизм на предохранителе.  См. рисунок.  
  
   
**5. Разрядка самозарядного ружья**

* Оружие поставить на предохранитель!
* Воздействуя на держатель, вынуть магазин.
* Оттянуть затвор в заднее положение и при этом ружье несколько наклонить, чтобы оставшийся в стволе патрон мог через окно выброса попасть в Вашу руку.  
     
  *Важное указание:*   
  Всегда после отделения магазина проверяйте отсутствие патрона в стволе.  
  **6. Разборка оружия для чистки**  
  При использовании в нормальных условиях достаточно чистки канала ствола и наружной чистки других частей ружья. При сильном загрязнении или для удаления влаги ружье нужно разобрать, руководствуясь следующими указаниями.  
  **Убедитесь в том, что оружие разряжено!**  
  Держите кнопку цевья в нажатом состоянии и движением вперед отделите цевье. См. рисунок.  
    
  Затвор должен находиться в переднем (закрытом) положении!  
  После отделения цевья затвор нужно отвести в заднее положение и, насколько это возможно, извлечь газовый поршень из газоотвода.   См. рисунок.  
    
  Очистить газовый поршень от загрязнения. После чистки поршня затвор должен быть снова закрыт.   
  См. рисунок.  
    
  С помощью выколотки или патрона удалить болт и движением вперед отделить верхнюю часть ствольной коробки со стволом. См. рисунок.  
    
  Отделить от затвора обе тяги и затвор передвинуть в заднее положение.См. рисунок.  
    
  Установить затвор в положение, указанное на рисунке справа. С помощью отвертки удалить защелку рычага заряжания и движением вперед отделить рычаг заряжания. См. рисунок.  
       
  Затвор установить в положение, показанное на рисунке справа и отделить от верхней части ствольной коробки движением вверх.  
      
  Удалить зажим и выдавить болт.   
  См. рисунок.   
      
  Отделить ударник.   
  Отделить ограничитель.   
  Отделить крышку.   
  Отделить головку затвора.  
  См. рисунок.   
    
     
  **7.  Сборка оружия**  
  Головку затвора ввести в корпус затвора, как показано на рисунке. Следить за положением выбрасывателя!  См. рисунок.   
    
  Установить крышку затвора на корпус затвора.  См. рисунок.  
      
  Вставить ограничитель.  См. рисунок.  
    
     
  Ввести ударник.  См. рисунок.  
      
  Ввести болт и зафиксировать его зажимом.  См. рисунок.  
    
  Вставить затвор в верхнюю часть ствольной коробки. Предварительно ввести ограничитель в предусмотренный для него паз. См. рисунок.  
    
  Привести затвор в указанное на рисунке положение, рычаг заряжания вставить в паз и полностью отвести назад. При установке рычага заряжания нужно плотно удерживать затвор. См. рисунок.  
    
     
  С обеих сторон затвора установить тяги. См. рисунок.  
    
  Верхнюю часть ствольной коробки со стволом наложить на нижнюю часть ствольной коробки и сдвинуть в заднее положение.  См. рисунок.  
    
  Соединяющий обе части штифт должен быть заподлицо от руки под давлением   вставлен в ствольную коробку. См. рисунок.  
    
  Необходимо следить за правильным положением и плотностью установки штифта.  
  При закрытом затворе вставить цевье и оттянуть его назад до щелчка нажимной кнопки.Вставить магазин в окно. См. рисунок.  
      
  Оружие снова в сборе.  
  **8. Сборка и разборка магазина**  
     
  **Разборка магазина**
* Нажать на цапфу вкладыша.
* Отсоединить крышку магазина. Удерживать пружину магазина.
* Отделить пружину магазина и подаватель.

**Сборка магазина**  
Подаватель, пружину магазина и вкладыш ввести в магазин, как указанно на рисунке.  
   
   
Вкладыш прижать до такой степени, чтобы можно было закрыть крышку магазина.  
Цапфу вкладыша вставить в сверление крышки магазина. См. рисунок.  
  
**9. Установка отклонения приклада**  
У ружья SR 1 имеется возможность установки 9 позиций положения приклада.  
Для изменения позиции установки приклада его необходимо отделить от нижней части ствольной коробки.  
Приклад отделяется с помощью длинной шестигранной отвертки (размер 5). С помощью различных вкладных пластинок (придается 4 шт.) установка приклада может изменяться в разных направлениях на + - 5 мм.  
Пластинки обозначены цифрами от 1 до 9, которые соответствуют положению приклада. Обозначающая номер пластинки цифра находится в ее левом нижнем углу. См. рисунок  
  
**Положения приклада:**  
Позиция 1  Ровно (стандартное положение)  
Позиция 2  Выше на 5 мм  
Позиция 3  Ниже на 5 мм  
Позиция 4  Вправо на  5 мм  
Позиция 5  Влево на 5  мм  
Позиция 6  Вверх на 5 мм, вправо на 5 мм  
Позиция 7  Вниз на 5 мм, вправо на 5 мм  
Позиция 8  Вверх на 5 мм, влево на 5 мм  
Позиция 9  Вниз на 5 мм, влево на 5 мм  
**10. Прицельное устройство, монтаж оптического прицела**  
**Прицельное устройство для загонной охоты**   
Ружье SR 1 в стандартном исполнении оснащено прицельным устройством для загонной охоты (для стрельбы по подвижным целям), состоящим  из прицельной планки и регулируемой светящейся мушки.  
**Монтаж оптического прицела**  
Монтажные устройства для оптических прицелов крепятся с помощью подготовленных резьбовых сверлений. Возможно применение следующих типов монтажных устройств:  
 - стандартное поворотное монтажное устройство SR 1  
- стандартное монтажное устройство вертикального крепления  PSG с призмой Вейвера  
- монтажное устройство вертикального крепления Зуль SAK (производство Меркель)  
Монтажные устройства оптических прицелов должны собираться и крепиться  в соответствии с указаниями производителя. (опорные точки монтажа и монтажные планки должны быть прочно закреплены на ствольной коробке!).